XBee API Frame – Transmit Request

|  |  |
| --- | --- |
| ค่า | ความหมาย |
| 7E | บ่งบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูล |
| 00 0E | ความยาวของ Fram Data |
| 10 | ประเภทของ Frame 10 หมายภุง Transmit Reguest |
| 00 | Frame ID ถ้าเป็น 00 คือไม่ต้องการ ACK ตอบกลับ 01ต้องการACKตอบกลับ |
| 00 00 00 00 00 00 00 00  { SH }{ SL } | 64 bits address(destination) |
| FF FE  { MY } | 16 bits address(destination) |
| 00 | จำนวน Hope สูงสุด |
| 00 | Option  00 หมายถึง ไม่ใช้ option  01 หมายถึง disable ACK  20 หมายถึง enable APS encryption  40 หมายถึง extended time out |
| Transmit Date | ส่วนของข้อมูลที่เราจะสั่ง |
| F1 | Check sum ทุก byte ใน Fram data บวกกัน หาค่าsum จากนั้นเอาไปลบด้วย FF |