Xbee API Frame – Receive Packet

|  |  |
| --- | --- |
| ค่า | ความหมาย |
| 7E | บ่งบอกจุดเริ่มต้นของข้อมูล |
| 00 0C | ความยาวของ Frame Data |
| 90 | หมายถึงประเภทของ Frame คือ Receive Packet |
| 00 00 00 00 00 00 00 00  { SH } { SL } | 64 bits address (src) |
| FF FE  {MY} | 16 bits address (src) |
| 01 | Receive Option  01 หมายถึง Packet ACKnowledged  02 หมายถึง Broadcast Packet  20 หมายถึง Packet Encrypted  40 หมายถึง Packet send from end device |
| Receive Data | ข้อความที่รับมา |
| 79 | Checksum |